X1、X2：270V电源接口，工作时接任一接口即可，电压范围：0~300V

空载时电流限制在3A，负载时电流限制10A；

X3、X4：28V电源接口，工作时接任一接口即可，电压范围：22~30V

空载时电流限制在3A，负载时电流限制10A；

X5、X6、X7：RS422通讯接口，与发动机控制器连接，无特别要求；

X8、X9：两路蝶阀接口，连接两路蝶阀电机，该电缆为1分3电缆，1头接控制器，3头接蝶阀（其中两个较小的连接器注意不要接错，接错扭不到底）；

X10、X11：电动泵旋变接口和绕组接口；

**注意：控制器所有接口做了防错措施，不同接口之间不能相互连接，连接时，连接器确保盖过连接器的红线**