泵：

1. 接收到数据到发送数据（包含各种中断，控制周期中断加can中断）：82.98 us，主循环（for(;;)执行一次的时间）
2. 控制周期中断：90us(AD、旋变) <= 控制中断执行时间 <=112us（阀）
3. CAN中断

泵控制周期：77.23us

阀：

总收发时间：120.84us

阀控制周期：114.43us