1. 存在风险：高压270V部分的层间耐压最好让厂家去保证制作工艺。
2. 泵转接板的插座，需要链接28V；
3. 低压28V系统的功率线，间距可以很小；
4. 泵的旋变，从机需要采用公共旋变；